

|  |
| --- |
|  |

Заправка картриджей осуществляется специалистами с большим опытом работы на специальном оборудовании с использованием только высококачественного тонера и запасных частей.

После заправки картридж проходит проверку на качество печати и упаковывается в специальный светонепроницаемый пакет.

*У нас вы можете прошить свой принтер или МФУ для печати (работы) без чипов в целях будущей экономии ваших денежных средств. Подробности по номеру +79068278557*

В зимнее время года, лазерный картридж, принесенный с мороза, перед вскрытием некоторое время должен быть выдержан при комнатной температуре. Холодный порошок находящийся в картридже, как и любое холодное тело, принесенное с мороза в теплое помещение, станет влажным в следствии образования конденсата. Сам порошок состоит из очень мелких частиц диаметром порядка 10 мкм, поэтому он имеет очень высокую гигроскопичность, т.е. способность вбирать в себя влагу. Частицы влажного порошка хуже отлипают друг от друга, хуже переносятся при печати на бумагу, и, соответственно, дают серую печать, или серый фон. Когда порошок в картридже просыхает, то, как правило, нормальная работа восстанавливается. Вывод: Если же перед вскрытием, картридж выдержать 2-3 часа в нераспечатанном виде, то вся влага сконденсируется на поверхности пакета в который упакован картридж, и внутрь не попадет, а Вы получите высокое качество печати!

**Прайс-лист на заправку и восстановление тонер-картриджей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель принтера** | **Модель картриджа** | **Заправка, руб** | **Восстановление, руб** |
| **H e w l e t t – P a c k a r d (HP)** | | | |
| HP LJ P2035/ P2055 | CE505A (05A)  CE505X (05X) | 390  500 | 1800  2250 |
| HP LaserJet 3100/3150/5L/6L | C3906A (06A) | 350 | 3300 |
| HP LaserJet 2300 | Q2610A (10A) | 450 | 4250 |
| HP LaserJet 2400 | Q6511A (11A)  Q6511X (11X) | 500  900 | 3500  4100 |
| HP LaserJet 1010/1018/1020/1022/M1005/3020/3050 | Q2612A (12A) | 350 | 1200 |
| HP LaserJet 1300 | Q2613A (13A)  Q2613X (13X) | 350  450 | 1950  2250 |
| HP LaserJet 700 | CF214A (14A)  CF214X (14X) | 800  1300 | 5950  6750 |
| HP LaserJet 1000/1200 | C7115A (15A)  C7115Х (15X) | 350  450 | 1950  2250 |
| HP LaserJet 5200 | Q7516A (16A) | 990 | 2000 |
| HP LaserJet Pro M104 / M132 | CF218A (18A)  CF218X (18X) | 390  490 | 1500 |
| HP LaserJet 1150 | Q2624A (24A) | 350 | 1950 |
| HP LaserJet Pro M402 / M426 | CF226A (26A)  CF226X (26X) | 450  750 | 2400  2700 |
| HP LaserJet 4000/4050 | C4127A (27A) | 600 | 4400 |
| HP LaserJet 5000/5100 | C4129X (29X) | 600 | 5700 |
| HP LaserJet Pro M203 / M227 | CF230A (30A)  CF230X (30X) | 390  590 | 1500  1950 |
| HP M134a / M134fn / M106w | CF233A (33A) | 500 | 1050 |
| HP LaserJet P1005/P1006 | CB435A (35A) | 350 | 1200 |
| HP LaserJet P1505/M1120/M1522 | CB436A (36A) | 350 | 1200 |
| HP LJ M607/M608/M609/M631/M632/M633 | CF237A (37A)  CF237X (37X) | 1400  2900 | 10000  12000 |
| HP LaserJet 4250/4350 | Q5942A (42A)  Q5942X (42X) | 800  1350 | 6000  6600 |
| HP LaserJet 9000/9040/9050 | C8543X (43X) | 1800 | 4800 |
| HP LaserJet Pro M15/M28  Без замены чипа  С заменой чипа  Без замены чипа  С заменой чипа | CF244A (44A)  CF244X | 350  550  490  690 | 1800  2500 |
| HP LaserJet 1160/1320/3390 | Q5949A (49A)  Q5949X (49X) | 390  500 | 2100  2400 |
| HP LaserJet M3027/M3035xs/P3005 | Q7551A (51A)  Q7551X (51X) | 500  900 | 3750  4500 |
| HP LaserJet P2014/P2015/M2727 | Q7553A (53A)  Q7553X (53X) | 390  500 | 2100  2400 |
| HP LaserJet P3015 | CE255A (55A)  CE255X (55X) | 600  1000 | 3750  4200 |
| HP LaserJet M436 | CF256A (56A)  CF256X (56X) | 1300  1750 | 4900  6000 |
| HP LaserJet Pro M304/404/428 | CF259A (59A)  CF259X (59X) | 450  750 | 2400  3300 |
| HP LaserJet 4100 | C8061A (61A)  C8061X (61X) | 500  600 | 6900 |
| HP LaserJet P4014/P4015/P4515 | CC364A (64A)  CC364X (64X) | 700  1700 | 4700  7200 |
| HP LJ M5025/M5035 | Q7570A (70A) | 1000 | 5700 |
| HP LaserJet P1566/P1606/M1536 | CE278A (78A) | 350 | 1200 |
| HP LaserJet M401/M425 | CF280A (80A)  CF280X (80X) | 390  500 | 1800  2200 |
| HP LaserJet Pro M125/M127/M201/M225 | CF283A (83A)  CF283X (83X) | 350  390 | 1200  1500 |
| HP LaserJet P1102/P1102W/M1132/M1212NF/M1214 | CE285A (85A) | 350 | 1200 |
| HP LaserJet M4555/600 M602n/M603n | CE390A (90A)  CE390X (90X) | 800  1350 | 4500  7500 |
| HP LaserJet 1100/3200 | C4092A (92A) | 350 | 2350 |
| HP LaserJet 2100/2200 | C4096A (96A) | 450 | 3600 |
| HP Laser 107/MFP 135/MFP 137 | W1106 (без замены чипа)  W1106 (с заменой чипа)  (106A) | 450  750 | 2750 |
| HP LaserJet M435/M701/M706 | CZ192A (192A) | 1250 | 2200 |
| HP LJ M211d/dw/M236d/dw | W1360A (без замены чипа)  W1360X (без замены чипа) | 450  650 | 2000 |
| HP LaserJet M111w/MFP M141w | W1500A (без замены чипа) | 450 | 3500 |
| HP Color LJ 1500/2500 | C9700A/C9701A/C9702A/C9703A (с заменой чипа) | 1400 | 3500 |
| HP Color LJ 5500/5550 | C9730A/C9731A/C9732A/C9733A (с заменой чипа) | 3600 | 17000 |
| HP Color LJ CP6015/CM6030/CM6040 | CB380A/381A/382A/383A (с заменой чипа) | 3500 чёрный  2900 цветной | 8000 |
| HP Color LJ CP6015 | CB400A/CB401A/CB402A/CB403A | 2250 | - |
| HP Color LJ 1215/1515 | CB540A/CB541A/CB542A/CB543A (с заменой чипа) | 1100 | 2400 |
| HP Color LJ CP2025/CM2320 | CC530A/CC531A/CC532A/CC533A (с заменой чипа) | 1700 | 2400 |
| HP Color LJ CP3520/CP3525/CM3530 | CE250X  CE250A/CE251A/CE252A/CE253A (с заменой чипа) | 3300  2250 | 5500  5300 |
| HP Color LJ CP5525 | CE270A/271A/272A/273A (с заменой чипа) | 2700 чёрный 3150 цветной | 17500 |
| HP Color LJ CP1025  Восст-ие DRUM (барабан, ракель, чип) | CE310A/311A/312A/313A  CE314A (DRUM) (с заменой чипа) | 1000  1500 | 2000  3300 |
| HP Color LJ CM1415, CP1525 (128A) | CE320A/CE321A/CE322A/CE323A (с заменой чипа) | 1050 | 2400 |
| HP Color LJ M351/M375/M451/M475 | CE400A/CE401A/CE402A/CE403A (с заменой чипа)  CE400X | 1700  2400 | 4500  4800 |
| HP Color LJ M351/M375/M451/M475 | CE410A/CE411A/CE412A/CE413A (с заменой чипа)  CE410X | 1050 чёрный 1350 цветной  1700 | 2600  2700 |
| HP Color LJ CP5225 | CE740A/741A/742A/743A (с заменой чипа) | 2050 | 13500 |
| HP Color LJ Pro 200 (M251N) | CF210A/CF211A/CF212A/CF213A (с заменой чипа)  CF210X | 1050  1200 | 2300  2500 |
| HP Color LJ M176n/M177fw | CF350A/CF351A/CF352A/CF353A (с заменой чипа) | 1000 | 2100 |
| HP Color LJ M552/M553/M577 | CF360A/CF361A/CF362A/CF363A (с заменой чипа)  CF360X/CF361X/CF362X/CF363X (с заменой чипа) | 3150  4000 | 7500  7800 |
| HP Color LJ M476 | CF380X  CF380A/CF381A/CF382A/CF383A (с заменой чипа) | 1800  1450 | 2300  1900 |
| HP Color LJ Pro M252 / M277  с заменой чипа | CF400A/CF401A/CF402A/CF403A  CF400X/CF401X/CF402X/CF403X (с заменой чипа) | 1050  1400 | 2600  3000 |
| HP Color LJ M452/M477 | CF410A/CF411A/CF412A/CF413A  CF410X/CF411X/CF412X/CF413X | 1050  2600 | 3000  3300 |
| HP LJ Pro Color M154/M180/M181 | CF530A/CF531A/CF532A/CF533A | 1500 | 3000 |
| HP LJ Pro Color M254/M280A | CF540A/CF541A/CF542A/CF543A  CF540X/CF541X/CF542X/CF543X | 2000  2600 | 3200  3500 |
| HP Color LJ 1600/2600 | Q6000A/Q6001A/Q6002A/Q6003A (с заменой чипа) | 1050 | 4900 |
| HP Color LJ 3800 | Q6470A/Q6471A/Q6472A/Q6473A | 1600 | 6700 |
| HP LaserJet Pro M454, MFP M479 | W2030A/W2031A/W2032A/W2033A  W2030X/W2031X/W2032X/W2033X (без замены чипа) | 1000  1400 | 3500 (без замены чипа)  3500 (без замены чипа) |
| HP Color Laser 150/178/179 | W2070A/W2071A/W2072A/W2073A (если выбрать функцию «продолжить», то принтер будет печатать N-время) | 1000 (без замены чипа)  2900 (с заменой чипа) | 6750 |
| HP CLJ Pro M255/M282/M283 | W2210A-W2213A (без чипа)  W2210X-W2213X (без чипа)  (за чип +) | 1350  1550  2700 | 3500 (без чипа) |
| **C a n o n** | | | |
| Canon BP212dw/LBP214dw/LBP215x | 052  052H | 450  750 | 2400  2700 |
| Canon LBP 663cdw/664cx/742cdw/744cdw/746cx | 055 (любой цвет)  055H (любой цвет) | 1000  1500 | 3500 |
| Canon LBP 721 | 040  040H | 3150  4000 | 7500  7800 |
| Canon LBP220/MF440 | 057  057H | 450  750 |  |
| Canon i-SENSYS LBP 631Cw / 633Cdw / MF 651Cw / 655Cdw / 657Cdw | 067 (любой цвет)  067H (любой цвет)  (Все картриджи Canon 067 мы заправляем без замены чипов, так как они не блокируют работу аппарата. Из-за высокой стоимости чипов на момент выхода данной новости их замена нецелесообразна.) | 1000  1500 | 3900  4500 |
| Canon LBP 2900/3000 | 703/303 | 350 | 1200 |
| Canon MF6530/6540/6550/6560 | 706 | 400 |  |
| Canon LBP 3300/3360 | 708  708H | 390  500 | 2100  2400 |
| Canon LBP 3460 | 710  710H | 500  900 | 3500  4100 |
| Canon LBP6300/6650dn/MF5840DN/5880DN/411DW | 719  719H | 390  500 | 1800  2250 |
| Canon  LBP-6000/MF3010 | 725 | 350 | 1200 |
| Canon MF-4410/MF-4430/MF-4450/MF-4550/MF-4570/MF-4580 | 728 | 350 | 1200 |
| Canon MF211/MF212w/MF217w/MF226DN | 737  737H | 350  390 | 1200  1500 |
| Canon FC/PC (FS-128/FC-226) | E-16/E-30 | 350/450 | 3200 |
| Canon LBP 800/1120 | EP-22 | 350 | 2350 |
| Canon LBP 3200/MF3110/5630 | EP-27 | 350 | 2100 |
| Canon MF 4018/4120/4140/4270 | FX-10 | 350 | 1200 |
| Canon IR-C1225/MF-810 | 034 | 1350 | 7400 |
| Canon LBP610/LBP611/LBP613 | 045 | 1400 | 2900 |
| Canon LBP650/LBP653/LBP654 | 046 | 1350 | 3600 |
| Canon LBP621 | 054  054H | 1050  1600 | 3400  3600 |
| Canon LBP5050/MF8030/MF8050 | 716 | 1100 | 2400 |
| Canon MF8330/MF8350/MF8360/MF8540/MF728/MF729 | 718 | 1700 | 2400 |
| Canon LBP6300/LBP6650/MF5840/MF5880 | 719  719H | 390  500 | 1800  2250 |
| Canon LBP MF7010/MF7018 | 729  DRUM UNIT | 1000  - | 2000  3300 |
| Canon LBP7100/LBP7110/MF8230 | 731  731H | 1050  1200 | 2300  2500 |
| Canon SmartBase PC1210D/PC1230D/PC1270D | Cartridge M | 300 | 3900 |
| Canon SmartBase PC-D320/D340 | Cartridge T | 300 | 5900 |
| Canon IR1600/IR2000 | C-EXV5 | 750 | 2200 |
| Canon IR1200/IR1210/IR1270 | C-EXV7 | 450 | 2000 |
| Canon iR2230/2270/2870/iR3025 | C-EXV11 | 1350 | 3900 |
| Canon IR2016/IR2018/IR2020 | C-EXV14 | 750 | 1600 |
| Canon IR1018/IR1020/IR1022 | C-EXV18 | 750 | 2300 |
| Canon IR2520/IR2525/IR2530 | C-EXV33 (при низком уровне тонера закрыть крышку подождать и так 3-4 раза) | 1350 | 2400 |
| Canon IR1133 | C-EXV40 | 500 | 2250 |
| Canon C3025 | C-EXV54 | 1600 |  |
| Canon NP-6512/NP-6012/NP-6112/NP-6212/NP-6312/NP-6412/NP-6612 | NPG-11 | 650 | - |
| **P a n a s o n i c** | | | |
| Panasonic KX-FL501/502/503/523 | KX-FA76A | 450 | 1400 |
| Panasonic KX-FL511/513/541/543 | KX-FA83A | 450 | 1400 |
| Panasonic KX-FL813/853 | KX-FA87A | 450 | 1400 |
| Panasonic KX-MB262/263/283 | KX-FAT92A | 450 | 1400 |
| Panasonic KX-MB1900/2000/2020/2030 | KX-FAT411 | 450 | 1400 |
| Panasonic KX-MB1500/KX-MB1520 | KX-FAT400/410 | 550 | 6500 |
| **Для сброса сообщения о замене картриджа:** МЕНЮ, далее выбрать ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ, нажать ОК, выбрать ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, нажать ОК, выбрать ВОССТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ, выбрать ДА, нажать ОК, выбрать ДА и снова нажать ОК | | | |
| **S a m s u n g** | | | |
| Samsung ML-2160/2165/SCX-3400/3405  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D101S | 350  550 | 1800 |
| Samsung ML-2950/2955/SCX-4728/4729  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D103S  MLT-D103L | 350  600  450  700 | 2400  2800 |
| Samsung ML-1660/15/SCX-3200/3205  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D104S | 350  550 | 2200 |
| Samsung ML-1910/2525/SCX-4600/SF-650  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D105S  MLT-D105L | 350  550  450  650 | 2400  2800 |
| Samsung ML-1640/2240  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D108S | 350  550 | 2800 |
| Samsung SCX-4300  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D109S | 350  550 | 2400 |
| Samsung SL-M2020/2070  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D111S | 350  650 | 2300 |
| Samsung SL-M2620/2820/M2670/2870  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D115S  MLT-D115L | 350  550  450  650 | 2400  2800 |
| Samsung SCX-4650F/4652F/4655F  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D117 | 350  850 | 2900 |
| Samsung ML-1610/2010/SCX-4321/4521 | MLT-D119 | 350 | 2300 |
| Samsung SL-M3320/3370/3820/3870/4020  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D203S (3000 с)  MLT-D203L (5000 с)  MLT-D203E (10000 с)  MLT-D203U (15000 с) | 400  700  550  850  750  1050  950  1250 | 3800 |
| Samsung ML-3300/3310/3710/SCX-5737  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D205S (2000 с)  MLT-D205L (5000 с)  MLT-D205E (10000 с)  MLT-D205U (15000 с) | 350  700  550  900  750  1100  950  1300 | 3600 |
| Samsung SCX-5835FN / SCX-5635FN  с заменой чипа | MLT-D208S  MLT-D208L | 850  1150 | 3500 |
| Samsung ML-2855/SCX-4824/4828  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | MLT-D209S (2000 стр)  MLT-D209L (5000 стр) | 350  750  500  900 | 3500 |
| Samsung SL-K2200ND | MLT-D707L | 2200 | 4500 |
| Samsung SL-K3300/3250 | MLT-D704S | 3800 | 9800 |
| Samsung SL-K4250/4300/4350 | MLT-D708L (35000 стр) | 4500 | 9800 |
| Samsung ML-1210 | 1210 | 350 | 2950 |
| Samsung ML-1510/1710/1750 | 1510/1710 | 350 | 2600 |
| Samsung ML-1630/SCX-4500 с чипом | ML-D1630 | 700 | 1200 |
| Samsung SCX-4100 | 4100 | 350 | 1200 |
| Samsung SCX-4200 | 4200 | 350/490 (с чипом) | 1200 |
| Samsung SCX-4725F | 4725F | 750 (с чипом) | 2200 |
| Samsung CLP-300 с заменой чипа | черный  цветной | 1000 | 1800 |
| Samsung CLP-320/325/CLX3185  с заменой чипа | CLT-K407/M407/  C407/Y4407 | 1000 | 2400 |
| Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305  с заменой чипа | CLT-K406/M406/  C406/Y406 | 1000 | 2700 |
| Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175  С заменой чипа  Без замены чипа | CLT-K409/M409/  C409/Y409 | 1000  800 | 2700 |
| **X e r o x** | | | |
| Xerox Ph. 3117/3122/3124/3125 | 106R01159 | 390 | 1900 |
| Xerox WC 3119 | 013R00625 | 490 | 1800 |
| Xerox Ph. 3010/3040; WC 3045  С заменой чипа | 106R02181/106R02183 | 390 | 750 |
| Xerox 3100  без замены чипа/с заменой чипа (смарт-карта) | 106R01378  106R01379 | 400/1000  600/1200 | 1900 |
| Xerox 3200  с заменой чипа  без замены чипа | 113R00735 (2000 стр)  113R00730 (3000 стр) | 500  550 | 1900 |
| Xerox 3210/3220  с заменой чипа/без замены чипа  с заменой чипа/без замены чипа | 106R01487 (4100 стр)  106R01485 (2000 стр) | 650/450  500/350 | 2500 |
| Xerox 3250  с заменой чипа/без замены чипа  с замены чипа/без замены чипа | 106R01373 (3000 стр)  106R01374 (5000 стр) | 550/400  650/500 | 1900 |
| Xerox 3300  С заменой чипа  С заменой чипа | 106R01411 (4000 стр)  106R01412 (8000 стр) | 750  950 | 2500 |
| Xerox Ph. 6000/6010/WC6015 (цветной)  С заменой чипа | 106R01634 (черный)  106R01631 (цветной)  106R01632 (цветной)  106R01633 (цветной) | 950  850  850  850 | 1290 |
| Xerox Ph. 6500/WC6505 (цветной)  С заменой чипа | 106R01604 (черный)  106R01601 (цветной)  106R01602 (цветной)  106R01603 (цветной) | 950  850  850  850 | 1290 |
| Xerox 6510/6515  С заменой чипа | 106R03473 (2500 стр., чёрный)  106R03474, 106R03475, 106R03476 (2400 стр. цветной) | 950  950 | 1500 |
| Xerox B205/B215 | 106R04348 | 450 (без чипа)  1850 (с чипом) | 3900 |
| Xerox WC PE120 | 013R00606 | 450/550(чип) | 2900 |
| Xerox WC PE114 | 013R00607 | 350/450 (чип) | 1900 |
| Xerox WC PE220 | 013R00621 | 450/550(чип) | 1900 |
| Xerox Phaser 3140/3155/3160  без замены чипа  с заменой чипа  без замены чипа  с заменой чипа | 108R00908  108R00909 | 350  550  450  650 | 1900 |
| Xerox M20i  с заменой чипа | 106R01048 | 2500 | 3500 |
| Xerox WC 3215/3225/Phaser 3052/3260  без замены чипа  с заменой чипа со старой прошивкой  с заменой чипа с новой прошивкой | 106R02778 | 350  550  900 | 1900 |
| Xerox 3435 | 006R01414  006R01415 | 700 без чипа /950 с чипом  900 без чипа /1150 с чипом |  |
| Xerox Phaser 3020/WC 3025  без замены чипа  с заменой чипа | 106R02773 или 106R03048 | 350  550 | 1900 |
| Xerox WC 3550  **При замене чипа + 250 рублей за чип** | 106R01531 (11000 с.)  106R01529 (5000 с.) | 800  500 | 1200  1200 |
| Xerox WC 3315/3325  с заменой чипа/без замены | 106R02308 (2300 c.)  106R02310 (5000 с.) | 550/400  650/500 | 2500 |
| Xerox WC 3335/3345  с заменой чипа/без замены | 106R03620 (2600 c.)  106R03621 (8500 с.)  106R03623 (15000 с.)  106R03625 (11000 с.) | 1500/1000  2000/1500  2400/1900  2200/1700 | 2500 |
| Xerox WC 5222/5225  с заменой чипа | 106R01413 (20000 с.) | 1500 | 2900 |
| Xerox WC C118/M118  с заменой чипа | 006R01179 (11 000 с.) | 1600 | 2300 |
| Xerox Phaser 6121MFP | 106R01476 (2600 стр)  106R01475 (2600 стр)  106R01474 (2600 стр)  106R01473 (2600 стр) | 2000  2000  2000  2000 | 2900 |
| VersaLink B400/B405 | 106R03585 (24600 стр) | 1900 | 3500 |
| **B r o t h e r** | | | |
| Brother DCP-L2551/HL-L2371DN/MFC-L2751DW | TN-14 (4500 стр) | 650 | 2500 |
| Brother HL-1010R/1112R/DCP-1510R/1512R/MFC-1810R/1815R | TN-1075 (1000 стр) | 350 | 1400 |
| Brother DCP-1602R/ DCP-1623 | TN-1095 (1500 стр) | 490 | 1900 |
| Brother HL-2030R/2040R/2070NR | TN-2075 (2500 стр) | 390 | 1900 |
| Brother HL-2130/DCP-7055 | TN-2080 | 390 | 2100 |
| Brother HL-2035 | TN-2085 | 390 | 1900 |
| Brother HL-2132R/DCP-7057R/ | TN-2090 | 390 | 1500 |
| Brother HL-2140R/2142R/2150NR/2170WR  DCP-7030R/7032R/7045NR | TN-2135 (1500 стр)  TN-2175 (2600 стр) | 350  450 | 1900 |
| Brother для HL-2240R/2240DR/2250DNR, DCP-7060DR/7065DNR/7070DWR, MFC-7360NR/7860DWR | TN-2235 (1200 стр)  TN-2275 (2600 стр) | 350  450 | 1900 |
| Brother HL-L2300/2305/2320/2340/2360/  DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW | TN-2335 (1200 стр)  TN-2375 (2600 стр) | 350  450 | 1400 |
| Brother HL-3140/3150/3170/DCP-9020 | TN-241/TN-245 (цветные) | 1000 | 1900 |
| Brother DCP L5500dn / L6600dn | TN-3480 (8000 стр) | 950 | 2200 |
| **K y o c e r a** | | | |
| Kyocera FS-1020/1018/1118/KM1500 | TK-18 (7200 стр) | 650  800 ( с чипом) | - |
| Kyocera FS-720/820920/1016/1116 | TK-100 (6000 стр) | 650 | - |
| Kyocera FS-720/820/920/1016mfp/1116mfp | TK-110 (6000 стр) | 650 | - |
| Kyocera FS-1030 | TK-120 (7200 стр) | 650  850 (с чипом) | - |
| Kyocera FS-1300D/FS-1350DN/  FS-1028MFP/FS-1128MFP | TK-130 (7200 стр) | 650  850 (с чипом) | - |
| Kyocera FS-1100 | TK-140 (4000 стр) | 400  600 (с чипом) | - |
| Kyocera FS-1120D | TK-160 (2500 стр) | 390  590 (с чипом) | - |
| Kyocera FS-1320D/1370DN/P2135DN | TK-170 (7200 стр) | 650  850 (с чипом) | - |
| Kyocera FS-3900/4000 | TK-320 (15000 стр)  TK-330 (20000 стр) | 1500/1650  2000/2250 | - |
| Kyocera FS-2020 | TK-340 (12000 стр) | 1150/1350 | - |
| Kyocera FS-3040 / 3140MFP / 3540 / 3640MFP / 3920DN | TK-350 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050 | TK-410 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera KM-2550 | TK-420 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera TA-180/181/220/221 (800 гр) | TK-435 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera FS-6950 | TK-440 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera FS-6970 | TK-450 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera FS-6025MFP/6030MFP (800 гр) | TK-475 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera FS-C5300DN / C5350DN (цветной) | TK-560 (10000 стр) | 3200 | - |
| Kyocera FS-C5150 (цветной) | TK-580 (2800 стр) | 1290 | - |
| Kyocera FS-C2026MFP/C2126MFP/C5250 (цветной) | TK-590 (2700 стр) | 1790 | - |
| Kyocera FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525 (цветной) | TK-895 (6000 стр) | 1900 | - |
| Kyocera FS-1024/1110/1124 | TK-1100 (2100 стр) | 390/590 | - |
| Kyocera FS-1020MFP/1120MFP/FS-1040  Без замены чипа  С заменой чипа | TK-1110 (2500 стр) | 450  550 | 1100 |
| Kyocera FS-1060DN/1025MFP/1125MFP  Без замены чипа  С заменой чипа | TK-1120 (3000 стр) | 450  550 | 1100 |
| Kyocera FS-1030MFP/1130MFP  Без замены чипа  С заменой чипа | TK-1130 (3000 стр) | 390  590 | - |
| Kyocera FS-1035MFP/1135MFP | TK-1140 (7200 стр) | 650/850 | - |
| Kyocera M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235 | TK-1150 (3000 стр) | 390/590 | - |
| Kyocera P2040dn, P2040dw | TK-1160 (7200 стр) | 650/850 |  |
| Kyocera M2040dn/M2540dn/M2640idw | TK-1170 (7200 стр) | 650/850 | - |
|  | TK-1200 (3000 стр) | 590 (без замены чипа)  890 (с заменой |  |
| Kyocera FS-2100 | TK-3100 (12500 стр) | 1300/1500 | - |
| Kyocera FS-4100 | TK-3110 (15500 стр) | 1450/1650 | - |
| Kyocera FS-4200DN/4300DN | TK-3130 (25000 стр) | 2000/2200 | - |
| Kyocera M3040 | TK-3150 (14500 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera P3045 | TK-3160 (12500 стр) | 1300/1500 | - |
| Kyocera P3050 | TK-3170 (15000 стр)  TK-3190 (25000 стр) | 1400/1600  2000/2200 | - |
| Kyocera TA-1800/2200 (800 гр) | TK-4105 (15000 стр) | 1400/1600 | - |
| Kyocera TA-3500/4500/5500 | TK-6305 (35000 стр) | 2900 | - |
| Kyocera TA-3510 | TK-7205 (35000 стр) | 2900 | - |
| Kyocera M6030/6130/6530 (цветной) | TK-5140 (7000 чёрн/5000цвет.стр) | 1900 | - |
| Kyocera M6035/6535 (цветной) | TK-5150 (12000чёрн/10000цвет.стр) | 3700 | - |
| Kyocera P7040 (цветной) | TK-5160 (16000чёрн/12000цвет) | 3400 | - |
| Kyocera M5521 (цветной) | TK-5220 (1200 стр)  TK-5230 (2600чёрн/2200 цвет.стр) | 900  1000 | - |
| Kyocera P5026 / M5526cdw / M5526cdn (цветной) | TK-5240 чёрный (4000 стр)  TK-5240 цветные | 1400 | - |
| Kyocera-Mita ECOSYS P6235/ M6235/ M6635 (цветной) | TK-5280BK (13000 стр)  TK-5280 Y/M/C | 2900  2900 | - |
| Kyocera ECOSYS M8124cidn / M8130cidn (цветной) | TK-8115 (12000 стр) | 2900 |  |
| **O K I** | | | |
| OKI C310/330/511/530/531 | черн/цвет | 1400/1200 | - |
| OKI C3450 | черн/цвет | 2400/2000 | - |
| OKI C9655 | черн/цвет | 6000/6500 | - |
| **R I C O H** | | | |
| Ricoh SP100/SP100SU/SP100SF с заменой чипа | SP101E | 450 |  |
| Ricoh Aficio SP111SU c заменой чипа | SP110E | 450 |  |
| Ricoh Aficio SP150/SP150SUW с заменой чипа | SP150HE | 500 |  |
| Ricoh SP200N/SP200S | SP200HE  SP200SH | 500  550 |  |
| Ricoh Aficio SP277 | SP277HE (2600 стр.) | 550 |  |
| Ricoh SP311DN/SP311DNW/SP311SGN с заменой чипа | SP311LE  SP311HE | 700  800 |  |
| Ricoh M320f/SP330DN/SP330SFN | SP330H (7000 стр) | 1000 |  |
| Ricoh SP3400N/SP3410DN/SP3500N/SP3510DN с заменой чипа | SP3400LE  SP3400HE | 700  800 |  |
| **L E X M A R K / E P S O N** | | | |
| Lexmark E260/E360/E460 с заменой чипа 3000 стр. |  | 1600 | - |
| Epson C1100/CX11 | Черн/цвет | 1200 | - |
| Lexmark MX/MS 310/410/510/610 с заменой чипа 10000 стр | 60F5H0E | 2800 |  |
| **PANTUM** | | | |
| Pantum P2200/2207/2500/2507 | PC-211EV (1600 стр) | 390 (без чипа)  890 (с чипом) | - |
| Pantum P2000 | PC-110 (1500 стр) | 390 (без чипа)  1150 (с чипом) | - |
| Pantum P3100/3105/3200/3205 | PC-310 (3000 стр) | 1550 |  |
| Pantum P3010/M6700/M6800/P3300/M7100/M7200/  P3300/M7100/M7300 | TL-420 (1500 стр)  TL-420H (3500 стр)  TL-420X (6000 стр) | 500 (без чипа)  1200 (с чипом)  650 (без чипа)  1350 (с чипом)  850 (без чипа)  1550 (с чипом) |  |
| Pantum MB5100ADW | TL-5120 (3000 стр)  TL-5120H (6000 стр)  TL-5120X (15000 стр) | 650 (без чипа)  850 (без чипа)  1450 (без чипа)  + 400 руб. (если замена чипа) |  |
| **TOSHIBA** | | | |
| Toshiba e-STUDIO 2505/2505H/2505F | T-2505E (12000 стр) | 1350 |  |
| **Huawei** | | | |
| HUAWEI PixLab X1 | HUAWEI CD81-F | 650 |  |

*\* В работу по заправке входит: очистка всех деталей картриджа, очистка бункера и заправка тонером.*

*\*\* В работу по восстановлению входит полная чистка картриджа, замена фотобарабана, резинового или*

*магнитного вала, ракеля и других частей картриджа.*

*\*\*\* Цены на работы по заправке и восстановлению других моделей тонер-картриджей вы можете узнать по телефону 8(3452) 685-422.*

*\*\*\*\* У нас вы можете прошить свой принтер или МФУ для печати (работы) без чипов. Подробности по номеру +79068278557*